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Введение.
Проект «Генеральный план сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет МР Балтачевский район Республики Башкортостан с подготовкой инженерных изысканий (с созданием топографической основы)». 

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет, является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ, других федеральных законов и иных нормативных актов.

Целью данного проекта является разработка генерального плана, определяющего стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории населенного пункта, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию, обеспечение учета интереса граждан и их объединений, РФ, РБ, муниципальных образований.

Генеральный план рассчитан на реализацию в два этапа:
I очередь строительства – до 2025 года.
Расчетный срок – до 2035 года.
В проекте использованы данные, представленные администрацией СП Верхнеянактаевский сельсовет, данные отраслевых министерств, ведомств, Госкомстата РБ.
Проект выполнен в соответствии и в объеме с заданием на разработку градостроительной документации, с государственными нормами, правилами и стандартами.
Глава I. Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.

1.1. Краткая историческая справка
Муниципальный район Балтачевский район входит в состав Республики Башкортостан как отдельное муниципальное образование. Район образован 20 августа 1930 года, расположен в северной части Республики Башкортостан. Занимает территорию 1598 квадратных километров. Протяженность территории с севера на юг 51 км, с запада на восток 53 км. По состоянию на 01.01.2009г. на территории 15 сельских поселений (сельсоветов) района в дружной семье живут представители более десяти национальностей: башкиры, татары, марийцы, русские, удмурты и другие - всего 25 146 человек. 
Территория района находится в северо-восточной части Прибельской увалисто-волнистой равнины. Климат континентальный, незначительно засушливый. Среднегодовая температура 1.5 °С, средняя температура в январе -15 °С, а в июле 19 °С. Абсолютно максимальная температура + 39 °С, абсолютно минимальная - 51 °С. Среднегодовое количество выпавших осадков составляет 600-700 мм, а в теплый период 350-400 мм. Гидрографическую сеть образует река Быстрый Танып с притоками. Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Большая часть территории распахана; широколиственно-хвойные леса занимают 30% площади района. Растительный и животный мир представлен лесными и степными видами.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет более 100.5 тыс. га (63.0% от общей площади), из них пашни - 66.5, сенокосов - 12.4, пастбищ- 21.6.
Район сугубо сельскохозяйственный и входит в северную лесостепную зону. Сельскохозяйственные предприятия: 15 сельскохозяйственных кооперативов: 1 - совхоз, 12- обществ с ограниченной ответственностью, 2 - подсобных хозяйства и 44 крестьянские (фермерские) занимаются производством зерна, кормов, разведением крупно-рогатого скота мясомолочного направления и пчеловодством.
Район расположен на севере - восточной части Республики Башкортостан и граничит с Аскинским, Бураевским, Караидельским, Мишкинским и Татышлинским районами. Районный центр село Старобалтачево находится в 220 км. от г. Уфы - столицы Республики Башкортостан и 63 км. от ближайшей железнодорожной станции Куеда. Связь между районом и столицей республики осуществляется автотранспортом.

С районным центром населенные пункты соединены шоссейными дорогами и дорогами с твердым покрытием.

Через район проходит автомагистраль Уфа-Пермь. На территории района радиационно-опасных и химически опасных объектов не имеется.

   1.2.Положение населенных пунктов в системе расселения. Современное использование территории.
Верхнеянактаевский сельсовет - муниципальное образование в Балтачевском  районе Республики Башкортостан. Сельское поселение Верхнеянактаевский сельсовет граничит с северной стороны со Старобалтачевским СП, с западной стороны – с Сейтяковским и Норкинским СП, свосточной стороны – с Нижнекарышевским сельсоветом, с северной стороны – с Кунтугушевским и Нижнекарышевским СП.

В состав Верхнеянактаевского сельсовета входит 5 населенных пунктов: 

центр сельсовета д.Верхнеянактаево
д.Верхнеянактаево

д.Иштиряково

д.Нижнеянактаево

д.Чишма
д.Новоямурзино

1.3.  Существующая застройка.

Существующая планировочная структура населенных пунктов вытянута вдоль реки Карыш. Общественная застройка расположена в центральной части деревень. 

1.3.1. Жилая застройка. 

В населённых пунктах сельсовета жилая застройка представлена 1 - 2 этажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Инженерное оборудование жилого фонда неполное.
1.3.2 Общественная застройка.

Наиболее развитые общественные центры расположены в административном центре сельсовета д.Верхнеянактаево и д.Новоямурзино..
Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1.

Таблица 1)
Перечень общественных зданий и сооружений
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Наименование

д.Чишма

Магазин

Мечеть

д.Ишитиряково

Магазин

ФАП

СДК

Школа 

Магазин

д.Новоямурзино

Магазин

Магазин

СДК

Здание администрации

Дома правления

Магазин

Магазин

ФАП

Столовая

Школа

д.Верхнеянактаево

Медпункт

Магазин

СДК

Магазин

д.Нижнеянактаево

Магазин


1.3.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями III, IV и V классами опасности. 
Производственные, коммунально-складские предприятия не сосредоточены в определенной части деревни.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.». Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.
таблица 2)
Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений 
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Наименование

Нижнекарышевский сельсовет

МТФ на 200

Зерноток

МТМ

МТМ не действ.

Конный двор

МТМ

Зерноток

МТМ

МТФ на 200 голов

Зерноток не действ.

МТМ

Зерноток

МТМ

Зерноток

МТФ

МТМ

Зерноток

Пилорама


1.4 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В соответствии с «Реестром недвижимых памятников культурного наследия Республики Башкортостан и их территорий» в границах Верхнеянактавеского сельсовета памятники истории, культуры и археологии отсутствуют.

1.5 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.
Перечень автомобильных дорог общего пользования

таблица 3)

	Наименование автомобильных дорог общего пользования, з
	Категория
	всего,км.
	в т.ч. с твердым покрытием км
	Асфальто/

бетон,км

	Верхнеянактаевский сельсовет

	Межмуниципального значения

	Старобалтачево – Нижнекарышево - Верхнекарышево
	IV
	28.0
	28.0
	0.0


ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА - АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
таблица 4)

	Наименование 
автомобильной 
дороги 
	Наименование участка 
автомобильной дороги 
и промежуточных 
населенных пунктов 
	Эксплуа- 
тационные 
километры 
	Протяженность, км 

	
	
	
	всего 
	в том числе 

	
	
	
	
	с твердым 
покрытием 
	из них с 
асфальто-
бетонным 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Усманово - Норкино
- Иштиряково 
	Усманово - Норкино -
Иштиряково 
	0 - 13,0
	13,0
	0,3
	0,3

	Чишма - Богданово 
	Чишма - Богданово 
	0 - 8,0 
	8,0
	0,0
	0,0


Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.
1.6  Коммунальные сооружения.

Список существующих скотомогильников на территории Верхнеянактаевского сельсовета
таблица 5)
	Перечень сельских поселений
	Расстояние от  границ населённого пункта(м)
	Примечание
	*

	Верхнеянактаевский сельсовет
	

	д. Новоямурзино
	800 Ю
	-
	

	д. Иштиряково
	1300 В
	-
	закр.


Перечень несанкционированных свалок 

таблица 6)

	Перечень сельских поселений
	Расстояние от  границ населённого пункта(м)
	Примечание

	Верхнеянактаевский сельсовет

	д. Верхнеянактаево
	1200 ЮЗ
	Предлагается к закрытию в связи с несанкционированием свалки

	
	800 ЮВ
	Предлагается к закрытию в связи с несанкционированием свалки

	д. Новоямурзино
	1400 ЮВ
	Предлагается к закрытию в связи с несанкционированием свалки

	д. Иштиряково
	800 З
	Предлагается к закрытию в связи с несанкционированием свалки

	д. Чишма
	500 В
	Предлагается к закрытию в связи с несанкционированием свалки


Перечень кладбищ
таблица 7)
	Перечень сельских поселений
	Расстояние от  границ населённого пункта(м)
	Примечание

	Верхнеянактаевский сельсовет

	д. Верхнеянактаево
	800 З
	-

	д. Новоямурзино
	800 СЗ
	-

	
	200 Ю
	-

	
	Внутри н.п.
	Закрытое

	д. Иштиряково
	130 З
	-

	д. Чишма
	200 СВ
	-


1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

2. Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций;

3. Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций;

4. Охранные зоны инженерных коммуникаций;

5. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

6. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

7. Зоны месторождений полезных ископаемых;

8. Зоны особо охраняемых природных территорий;

9. Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка);

10. Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а так же сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью 

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а так же территорий, которых они расположены. 

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

1.8 Полезные ископаемые.
Министерством оформлены справки об отсутствии месторождений общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, с целью добычи строительного грунта и песчанно-гравийной смеси для своих нужд на участках недр, расположенных:

В 0,5 км восточнее южной окраины д. Верхнеянактаево.

В 1,9 км южнее южной окраины д. Чишма.
 На территории СП Верхнеянактаевский сельсовет расположено учтенное государственным балансом запасов Нижнекарышевское месторождение агроруд.
 Месторождения указаны на графической документации ГД-1.
Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.        
Природные условия территории в целом благоприятны для жизнедеятельности человека и хозяйственного освоения.

Климат континентальный, основными чертами его являются продолжительная и суровая зима, короткое, иногда жаркое лето.

Продолжительность безморозного периода - 107 дней. Годовой максимум температуры воздуха 38С. Абсолютный минимум -51С. Среднегодовая температура воздуха 1,7С. Продолжительность отопительного периода 214 дней при средней температуре -6С.

Атмосферные осадки по сезонам года распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в теплый период с апреля по октябрь, сумма которых составляет 68% годового количества осадков. Сумма осадков за год 551мм.

Период с устойчивым снеговым покровом - 187 дней. Средняя высота снегового покрова - 57см.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления.

2.2. Рельеф.

Территория расположена в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа и реками бассейна Агидель. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках интенсивно расчлененные овражно-балочной сетью. Общее снижение рельефа — в северо-западном направлении.

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении территории на глубину до 300м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарской, артинский и кунгурский яруса) сложены преимущественно карбонатными породами, известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород: гипсов, ангидридов в неравномерном переслаивании. Общая площадь нижнепермских отложений около 500м. Глубина залегания изменяется от 90 до 100м.

Верхний отдел перми представлен уфимским ярусом. В составе яруса выделяются соликамская и шешминская свиты. Соликамская свита по литологическому составу подразделяется на 3 толщи: нижнюю карбонатную (до 20м) — доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании: среднего (3-7м) — ангидриты и гипсы с прослоями известняков и верхнего (5-10м) — мергели с тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и известняков. Толща в интервалах 0-12м от подошвы и 40-50м от кровли загипсована. Отложения шешминской свиты по склонам долин часто выходят на дневную поверхность. Мощность свиты 60м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней части водораздельных склонов.

В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты чаще всего до 10м.

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-делювиальные образования, покрывающие почти сплошным чехлом водораздель-ные склоны. Представлены они чаще всего суглинками и глинами. Мощность отложений до 3-7м.

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15м, верхняя — суглинками, глинами и супесями, мощность которых составляет до 10м.

2.3. Гидрография.
Реки, протекающие по Уфимскому плато, имеют ярко выраженный горный характер. Реки западной части близки к равнинным: они имеют извилистое русло, берега их большей частью поросшие древесно-кустарниковой растительностью.

По территории района протекает река Быстрый Танып.Кроме того, по территории района протекают реки – Кигазы, Гарейка, Киебак, Калтасы, Тыхтем, Кельтей, Орья, Амзя, Березовка и 119 ручьев и речушек.

          Общая протяженность рек района 469,7 км, в том числе р. Быстрый Танып – 37 км.

Перечень рек, протяженностью более 10 км
Таблица 3)
	№ пп
	Наименование рек
	Куда впадает
	Протяженность реки в км

	1
	2
	3
	4

	4
	Карыш
	р.Ар
	35


2.4. Растительный и животный мир.
По межхозяйственному районированию территория отнесена к лесостепной лесорастительной зоне и Южно-Уральскому району, району хвойно-широколиственных лесов Европейской части Российской Федерации.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Аскинского лесничества, подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. Согласно статьи 8 Федерального закона от 04.12.2006 г. №201-ФЗ леса, ранее отнесенные к лесам первой группы признаны защитными лесами и категориями защитных лесов. Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ и Приказом Федерального агентства лесного хозяйства   от 11.04.2011г. № 119 « Об по отнесении лесов на территории Республики Башкортостан к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

     Общая площадь  лесистости Балтачевского района составляет 49690 га. 

Рельеф западной части – это волнисто-увалистая денудационная равнина, водораздельные пространства сглажены, склоны водоразделов имеют уклон 3°-5°. Степень расчленения рельефа 0,5-2 км на 1 кв.км.  Глубина местных базисов эрозии 25-100 м.

Рельеф восточной части района носит горный характер с глубокими и узкими логами. Наибольшие абсолютные отметки достигают 450 м над уровнем моря. Крутизна склонов достигает 25° и более. Степень расчленения 2,0-2,5 км на 1 кв.км. Глубина местных базисов эрозии 150-250 м.

Указанные особенности рельефа определили отнесение всех лесов лесничества к категории горных. 

Реки, протекающие по Уфимскому плато, имеют ярко выраженный горный характер. Реки западной части близки к равнинным: они имеют извилистое русло, берега их большей частью поросшие древесно-кустарниковой растительностью.
Распространены пойменные и серые лесные почвы, оподзоленные черноземы. Большая часть территории распахана, широколиственно-хвойные леса занимают 30% площади района тыс. га многолетних насаждений. 
Рекреационные возможности района крайне скудны (практически отсутствуют):

а) территория района исключительно малолесна (леса занимают 32,3% площади);

б) почти вся территория распахана и представляет большую ценность для сельскохозяйственных угодий;

в) специфической особенностью территории является однообразный тип рельефа – равнина с очень небольшими колебаниями высот. Плоский слаборасчлененный рельеф в силу своей монотонности, низких эмоционально-эстетических качеств неблагоприятен для рекреации;

г) историко-культурные памятники сугубо местного назначения, особой ценности и интереса как объекты экскурсионного показа не представляют.

Особый интерес в освоении рекреационно-оздоровительного отдыха представляет река Быстрый Танып, имеющее важное научное и практическое значение. Таким образом, выделить в Балтачевском районе территории для организации крупной зоны отдыха по природным условиям и транспортной доступности не представляется возможным.
2.5. Почвы.

Почвы преимущественно представлены серыми - лесными.

Светло-серые лесные почвы в комплексе с дерново-подзолистыми занимают восточную часть территории. Темно-серые лесные почвы и черноземы приурочены к землям сельскохозяйственного назначения.

На южных крутых склонах встречаются локально сильно смытые почвы, но площадь их незначительна.

Почвообразующими породами в западной части территории района являются элюовально-делюавиальные бескарбонатные отложения с переходом в восточной части в преимущественно карбонатные. Почвообразовательный процесс речных пойм идет на аллювиальных отложениях.

По механическому составу почвы глинистые и тяжело-суглинистые. Мощность гумусового горизонта от 12-23 см у светло-серых и серых лесных почв, до 32-45 см у темно-серых почв и черноземов.

По влажности наибольшая часть почв относится к категории свежих (97,3%), а сухие и периодически сухие почвы занимают 2,6% лесной площади. На долю почв с избыточным увлажнением приходится 0,1% лесной площади. 

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий. Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением. 

3.1. Численность населения. 

Численность населения существующая составляет 0,99 тыс. чел. 
Динамика численности населения за последние 4 года по сельском поселении Верхнеянактаевский сельсовет по естественному приросту отрицательная, по механическому приросту отрицательная.
Прогнозируется стабилизация естественного прироста населения. В связи с чем уменьшение численности населения в населённых пунктах в основном не прогнозируется.

Проектная численность населения по населённым пунктам

таблица 5.2)

	№№
	Наименования сельсоветов и населённых пунктов
	Население сущ, тыс.чел.
	Население сущ всего по с/с, тыс.чел.
	Население расч.срок, тыс.чел.
	Население расч.срок всего по с/с, тыс.чел.

	2
	Верхнеянактаевский сельсовет
	
	0,99
	
	0,99

	3
	д.Верхнеянактаево 
	0,18
	
	0,18
	

	4
	д.Иштиряково 
	0,22
	
	0,22
	

	5
	д.Нижнеянактаево 
	0,1
	
	0,1
	

	6
	д.Новоямурзино 
	0,33
	
	0,33
	

	7
	д.Чишма 
	0,16
	
	0,16
	


Возрастной состав населения
таблица г)
	Возрастные категории
	Сущ. пол., %
	Расч. срок, %

	Возрастная структура населения: всего население
	100,0
	100,0

	в том числе:
- моложе трудоспособного возраста 
	19,4
	20,0

	- население в трудоспособном возрасте 
	54,2
	54,0

	- население старше трудоспособного возраста
	26,4
	26,0


Общая прогнозная численность населения по проекту составит 990 чел.
3.2.Объемы строительства.

3.2.1 Жилищное строительство

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства и доведения средней жилищной обеспеченности на расчётный срок до 25,0 кв.м/чел.
Средняя существующая жилищная обеспеченность по сельсовету составляет около 21,3 кв.м/чел.
На первую очередь включены свободные от застройки территории и участки начатого строительства. К застройке предлагаются жилые кварталы индивидуальной застройки с участками.
Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 22,79 тыс. кв.м., ориентировочный ежегодный ввод жилья — около 0,7 тыс.кв.м. 
Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.
Территории под жилые кварталы в проектных границах населённых
пунктов на расчётный срок
таблица а)
	Наименование населённых пунктов
	Новые жилые кварталы всего на расч.срок, 
га
	в том числе

	
	
	1 очередь строи-тельства,
га
	расчётный срок,
га

	1
	2
	3
	4

	д.Верхнеянактаево
	4,83
	4,83
	-

	д.Иштиряково
	8,0
	4,2
	3,8

	д.Нижнеянактаево
	3,36
	0,6
	2,66

	д.Чишма
	2,6
	2,6
	-

	д.Новоямурзино
	4,0
	2,0
	2,0

	Всего
	22,79
	14,23
	8,56


Распределение объёмов жилищного строительства приведено в ниже следующей таблице
Распределение объёмов жилищного строительства
таблица б)
	Населённый пункт
	Общая площадь, тыс. кв.м
	Квартир, шт.
	Население, тыс.чел.

	
	Сущ. сохр.

	Новое стр.-во
	Всего расч.срок
	Сущ. сохр.

	Новое стр.-во
	Всего расч.срок
	Сущ.
	Всего расч.
срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Всего по сс
	147,8
	14,23
	8,56
	1490
	144
	87
	0,99
	0,99


В сельских поселениях малоэтажное индивидуальное строительство с участками будет занимать основную часть нового строительства. Этому будет способствовать проведение государственных программ содействия жилищному строительству (льготные кредиты, ипотека и т.д.), обеспечивающих доступность жилья для большей части жителей. В районе должна быть сохранена система социальной защиты наименее обеспеченных граждан, инвалидов и т.д. Строительство должно вестись с учётом принятых республиканских программ: «Жилище», «Свой дом» и др. С учётом предложений данного проекта могут быть созданы специальные программы, в том числе для наименее защищённых слоёв населения.
Большая часть жилищного строительства предусматривается в центрах сельсоветов и крупных населённых пунктах с изменением черты населённого пункта.
Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены.

3.2.2 Культурно-бытовое строительство

Проектом предлагается ступенчатая система обслуживания. Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты периодического обслуживания и повседневного обслуживания. 

Учреждения и предприятия обслуживания всех видов и форм собственности размещаются с учетом градостроительной ситуации, планировочной структуры территории в целях создания единой системы качественного обслуживания. 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания произведен в соответствии с рекомендациями СНиП 2.07.01-89* и республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан (2008г.).

Требуемые емкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания. 

Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учетом нормативных радиусов обслуживания. 

Расчеты сведены в таблицу. Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека. 

Несмотря на экономическую ситуацию и проблемы с инвестированием проектом предлагается зарезервировать территории под объекты социальной инфраструктуры.

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основных чертежах проекта.

Каждый населенный пункт Орловского сельсовета рассматривается как часть создаваемой групповой системы расселения, т.е. вовлечен в систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволит сельскому населению независимо от места жительства получить относительно равноценные возможности в выборе места приложения труда, учебы, отдыха, социального и культурно-бытового обслуживания.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
	п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Норма на 1000 жит.
	Тре-буется на расч.
срок
	Сущ./
сущ.
сохран.

	Новое стр-во
всего/
в т.ч.
1 очер-едь
	Разме-щается всего на расч.
срок
	Требу-ется новых терри-торий,
га
	Размещение объектов местного значения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Население с/с
	тыс.
чел.
	
	0,99
	
	
	
	
	

	
	Учреждения народного образования
	
	
	
	
	

	1
	Детские дошкольные учреждения 
	мест
	34
	34
	25
	14/
-
	-
	0,5
	д.Верхнеянактаево

	2
	Общеобразовательные школы
	учащ.
	144
	143
	143/143
	-
	-
	-
	

	3
	Внешкольные учреждения, всего, в т.ч.
	мест
	10% от числа школьн.
	14
	-
	14/14
	14
	Встр.
	В сущ. школе

	
	Учреждения здравоохранения
	
	
	
	
	

	1
	Больницы
	коек
	13,5
	13,5
	-
	-
	-
	-
	В районном центре

	2
	Поликлиника
	пос./
см.
	35
	35
	-
	-
	-
	-
	В районном центре

	3
	ФАПы
	объ-ект
	3 на с/с
	3
	2/
2
	1/
1
	3
	0,3
	д.Новоямурзино

	4
	Аптеки
	объ-ект
	4 на с/с
	4
	1
	4/
2
	4
	0,5
	д.Верхнеянактаево
д.
д.Ишитиряково,
д.Нижнеянактаево,

д.Новоямурзино

	
	Учреждения социального обеспечения
	
	
	
	
	

	1
	Учреждения соц. обслужив. 
	объ-ект
	1 
	1
	-
	-
	-
	-
	В районном центре

	
	Спортивные и физкультурные сооружения
	
	
	
	

	1
	Спортивные помещения (залы) всего
	м2 площ. пола
	160
	184
	184/
184
	-
	184
	-
	

	
	Учреждения культуры 
	
	
	
	
	

	1
	Клубы
	посет.
мест
	244
	244
	244/244
	-
	-
	-
	

	
	Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания
	
	
	

	1
	Магазины, всего
	м2 торг. пл.
	300
	300
	200/200
	80/100
	20/100
	1,5
	д.Верхнеянактаево
д.
д.Ишитиряково,
д.Нижнеянактаево,

д.Новоямурзино

	2
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	40
	-
	4,/
-
	4,
	Встр.
	д.Верхнеянактаево
д.


	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест
	7
	7
	-
	5/7
	2/7
	Встр.
	д.Верхнеянактаево
д.
д.Ишитиряково,
д.Нижнеянактаево

	
	Организации и учреждения 
	
	
	
	

	1
	Административные учреждения
	объ-ект
	1
	1
	1/
1
	-
	1
	-
	

	2
	Отделение связи
	объ-ект
	1
	1
	1/
1
	-
	1
	-
	

	3
	Отделение банка
	объ-ект
	1
	1
	-
	1/
1
	1
	Встр.
	д.Верхнеянактаево


	4
	Пункты охраны порядка
	объ-ект
	1 
	1
	-
	1/
1
	1
	Встр.
	д.Верхнеянактаево


	5
	Пункты приема вторсырья
	объ-
ект
	1 на с/с
	1
	1
	-
	1/
1
	1
	д.Иштиряково



3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.
Проектом предлагается сохранение существующих производственных территорий. Территорий под размещение новых промышленных объектов и предприятий не выделено.
Перечень промышленных объектов дан в экспликации на основном чертеже.
3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона.

2. Общественно-деловая зона.

3. Рекреационная зона.

4. Производственная зона.

5. Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

6. Зона специального назначения.

7. Прочие территории. 

1.        Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами; секционными жилыми домами до 5 этажей; секционными жилыми домами 5-9 этажей.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

2.        В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие

функциональные подзоны:

а)
зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

б)
зона размещения объектов здравоохранения;

в)
зона размещения объектов социального назначения.

3.
Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.
4.
Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

а)
производственные территории в пределах жилой застройки;

б)
производственные территории за пределами жилой застройки.

5.
Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

6.
Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

7.
К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение. 

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены: 

1. природными условиями;

2. сложившимся функциональным зонированием;

3. существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру. 

Для нового строительства зарезервировано 14,23 га на первую очередь, 8,56 га на расчетный срок, 3,3 га зарезервировано на перспективу нового строительства. 

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов. 

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь. 

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов. 

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования. Для этого необходимо: 

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях. 

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений. 

3.6. Озеленение. 
Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных  и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых  насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так  и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.
Глава IV. Улично-дорожная сеть и транспорт. 

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Верхнеянактаевский сельсовета на расчетный срок осуществляются так же посредством автомобильного транспорта.

Основные проблемы существующей транспортной сети на территории Верхнеянактаевский сельсовета вызваны следующими объективными факторами:
· неудовлетворительное состояние существующих дорог между населенными пунктами;

· недостаточная развитость сети пассажирских маршрутов и перевозок грузов на территории района;

· недостаточное количество и неудовлетворительное состояние части существующих мостовых перевозок.

· наличие водной преграды – разветвленная сеть  рек и ручьев делят территорию района на части;

· большая степень износа основных фондов всех видов транспорта.

5.1. Внешний транспорт.
Внешние транспортно-экономические связи  на расчетный срок проектирования будут осуществляться  автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт
Связь с районным центром Кармаскалы и столицей республики осуществляется автомобильной дорогой межмуниципального значения и рейсовыми автобусными маршрутами.
Перечень автомобильных дорог общего пользования

таблица 1)

	Наименование автомобильных дорог общего пользования, з
	Категория
	всего,км.
	в т.ч. с твердым покрытием км
	Асфальто/

бетон,км

	Верхнеянактаевский сельсовет

	Межмуниципального значения

	Старобалтачево – Нижнекарышево - Верхнекарышево
	IV
	28.0
	28.0
	0.0


ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА - АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
ПЕРЕДАВАЕМОГО В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
таблица 2)

	Наименование 
автомобильной 
дороги 
	Наименование участка 
автомобильной дороги 
и промежуточных 
населенных пунктов 
	Эксплуа- 
тационные 
километры 
	Протяженность, км 

	
	
	
	всего 
	в том числе 

	
	
	
	
	с твердым 
покрытием 
	из них с 
асфальто-
бетонным 

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 

	Усманово - Норкино
- Иштиряково 
	Усманово - Норкино -
Иштиряково 
	0 - 13,0
	13,0
	0,3
	0,3

	Чишма - Богданово 
	Чишма - Богданово 
	0 - 8,0 
	8,0
	0,0
	0,0


Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов имеет асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытие.

Искусственные сооружения представлены автомобильными мостами через водные объекты, а также водопропускными трубами.

В соответствии с СТП Республики Башкортостан проектом учитывается резервирование земель для высокоскоростной автомобильной дороги Уфа-Пермь (скоростного автотранспортного направления Север – Юг, связывающего Оренбург,Уфу и Пермь).
Железнодорожный транспорт

За пределами расчётного срока планируется строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали  Москва-Казань-Екатеринбург, которая пройдёт вдоль северной границы сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет на Екатеринбург с ответвлением через центр сельского поселения до г.Уфа. 

ВСМ Москва—Казань (высокоскоростная железнодорожная магистраль) — проект первой в России высокоскоростной пассажирской магистрали Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань со среднесрочной перспективой продления до Екатеринбурга, с более отдалённой — до Пекина.

Проект включён в прогноз социально-экономического развития России до 2030 года, актуализированную транспортную стратегию до 2030 года, предусмотрен генеральной схемой развития железных дорог РФ.

В июне 2015 года президент ОАО «РЖД» сообщил, что на проектирование магистрали уйдёт два года, строительство займёт пять лет. Проектирование, инженерно-изыскательские работы и подготовка документации для заключения соглашений и конкурсов начаты летом 2015 года.

19 января 2016 года по распоряжению Правительства России обнародован актуализированный сетевой план-график реализации проекта ВСМ. Концессионное соглашение с правительством Китая запланировано на сентябрь 2016 года. После этого будут начаты строительно-монтажные работы, изъятие земли у собственников, проведение конкурсов. К сентябрю должна быть готова проектная документация, проведены технологические и ценовые аудиты частей проекта. К декабрю 2016 года планируется получить результаты государственной экспертизы, в это же время состоится конкурс «на поставку высокоскоростного подвижного состава при условии его производства с целевой локализацией 70-80%» и будет определён изготовитель. Локализованное на территории России производство будет развёрнуто не позднее декабря 2019 года. Требованиями проекта предусмотрено производство 34 высокоскоростных составов, способных развивать скорость до 400 км/ч. Разрешение на строительство магистрали ожидается в январе 2017 года. Само строительство, по уточнённым расчётам, займёт почти четыре года. Получение разрешения на ввод ВСМ в эксплуатацию намечено в декабре 2020 года. Постановка ВСМ на кадастровый учёт ожидается в январе 2021 года, спустя месяц — регистрация права собственности на объект инфраструктуры. Несколько месяцев займут опытные, контрольные и тестовые поездки. С 2021 года по ВСМ должно начаться регулярное движение высокоскоростных поездов с пассажирами.

31 мая 2013 года в Правительстве Республики Башкортостан состоялось рабочее совещание, на котором обсудили строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва-Казань-Екатеринбург" с рокадным ответвлением на Уфу.

Средняя скорость поездов на рокадной линии будет составлять около 200 км/ч. Главным результатом проекта станет существенная экономия времени. До Казани можно будет доехать за 3 часа, до Москвы - за 6 часов, до Челябинска - за 2,5-3 часа, до Екатеринбурга путь составит 3-3,5 часа.

На территории республики скоростная железная дорога, с учетом рокадной линии, будет иметь протяженность около 200 километров, в том числе 160 километров - от Уфы до основной магистрали, которая пройдет в районе Янаула по существующей Горьковской железной дороге. Либо от Янаула, либо от Чернушки будет идти ответвление рокадной линии в сторону Перми и Уфы. На пути от Янаула до столицы Башкортостана планируется организовать четыре станции.

5.2. Поселковые улицы и дороги. 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали. 

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.
Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.
Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м. 

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров. 

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные. 
5.3. Общественный транспорт.
Необходимость в общественном транспорте отсутствует, так как расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования не превышает 30 минутного пешеходную доступность.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. 
Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 0,99 *370 = 366 авт.

что составит:

1150*0,7= 693 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит: 173 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит: 35 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит: 104 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит: 173 маш/мест.
Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: К р.с. = 693/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей: Р р.с. = 693/200= 3 пост.
Основные показатели транспортной инфраструктуры.

	Наименование
	Сущ.
	По расчету

	
	
	РС

	Население
	990
	990

	Уровень автомобилизации
	
	350

	Суммарный уровень автомобилизации
	
	370

	Общее количество приведенных автомобилей
	
	693

	Количество топливно-раздаточных  колонок
	
	1

	Количество постов на станции технического обслуживания
	
	3

	Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей)
	
	485

	Из них в жилых районах (25%)
	
	173

	В общественном центре (5%)
	
	35

	В зоне массового кратковременного отдыха (15%)
	
	104

	В промышленно-коммунальной зоне (25%)
	
	173

	Мосты
	
	1


Проектом предлагается строительство АЗС и СТО к западу от д.Иштиряково. Ближайшая существующая АГЗС располагается в с.Старобалтачево.
Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение

Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Верхнеянактаевский сельсовета Балтачевского района Республики Башкортостан осуществляется небольших котельных. 
Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

В таблице 1 приведены итоговые данные потребности в тепловой энергии.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий и секционной застройки  на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок
Таблица 1
	Наименование потребителей
	Общая площадь, тыс. м2
	Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2
	Тепл. поток на отопление, 106 Вт
	Тепл. поток на вентил., 106 Вт
	Кол-во жителей, тыс. чел
	Уд. тепл. поток на ГВС, Вт
	Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт
	Общий тепловой поток, 106 Вт

	Секционная застройка до 5-ти этажей с общественными зданиями
	 
	(180х1,25)
	 
	
	 
	(2,4*305)
	 
	 

	расч. срок
	14,23
	225
	3,20
	0,38
	0
	732
	0,00
	3,59

	в т.ч. на 1 оч.
	22,79
	225
	5,13
	0,62
	0
	732
	0,00
	5,74

	Общественные здания усадебной застройки
	 
	(105х0,25)
	 
	 
	 
	(2,4*73)
	 
	 

	расч. срок
	0,5
	26,25
	0,01
	0,00
	2,4
	175,2
	0,42
	0,44

	в т.ч. на 1 оч.
	1,5
	26,25
	0,04
	0,00
	2,29
	175,2
	0,40
	0,45

	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расч. срок
	14,73
	
	3,21
	0,39
	2,40
	
	0,42
	4,02

	в т.ч. на 1 оч.
	24,29
	 
	5,17
	0,62
	2,29
	 
	0,40
	6,19

	Итого с учетом 8% потерь 
	 
	
	 
	
	 
	
	 
	 

	расч. срок
	 
	
	3,47
	0,42
	 
	
	0,45
	4,34

	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	5,58
	0,67
	 
	
	0,43
	6,68

	То же в Гкал/час
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	расч. срок
	 
	
	2,99
	0,36
	 
	
	0,39
	3,74

	в т.ч. на 1 оч.
	 
	 
	4,81
	0,58
	 
	 
	0,37
	5,76


6.2. Газоснабжение

Существующее положение
Газоснабжение Верхнеянактаевский сельсовета Балтачевского района осуществляется через АГРС «Староямурзино». 
Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.
Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).
Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Направление использования газа
Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.
В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты: 
ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;
ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;
АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.
Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.
Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.
1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.
Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.
Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».
Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок сведены в таблицу №1.
Проектные решения 
Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты. 
Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.
Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.
Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.
Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.
Расчет расходов газа по укрупненным показателям

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Число жителей,
	Сущ. положение
	Расчетный срок

	
	
	тыс. чел.
	
	

	
	
	Сущ. положение
	Расчетный срок
	Годовой расход,
	Часовой расход,
	Годовой расход,
	Часовой расход,

	
	
	
	
	тыс. м3/год
	м3/час
	тыс. м3/год
	м3/час

	
	Категория 1

	2
	Хозбытовые нужды секционной застройки (ПГ4), 120 м3/год на 1 чел.
	0
	0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел.
	0,99
	0,99
	297,0
	141,4
	297,0
	141,4

	
	Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир)
	0,99
	0,99
	4,5
	2,3
	4,5
	2,3

	
	Итого 
	 
	 
	301,5
	143,7
	301,5
	143,7

	
	Категория 2

	
	Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов  категории 1
	 
	 
	15,8
	7,5
	15,8
	7,5

	
	Всего с 5% на неучтенные расходы
	 
	 
	16,6
	7,9
	16,6
	7,9

	
	Категория 3

	
	Котельные (для нужд соцкульбыта.)
	5,76
	3,74
	2419,6
	806,6
	1652,4
	524,1

	
	
	Гкал/час 
	Гкал/час 
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	17,28
	11,80
	
	
	
	

	
	
	тыс. Гкал/год 
	тыс. Гкал/год 
	
	
	
	

	
	Общий расход по 1; 2 и 3 категориям
	 
	 
	2419,6
	806,6
	1652,4
	524,1


6.3.Водоснабжение.

Современное состояние водоснабжения.
По данным проекта республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Башкортостан питьевой водой» по водным ресурсам Верхнеянактаевский сельсовет относится к надежно обеспеченным по подземным источникам воды.

Население обеспечивается водой из открытых источников — для хозяйственных нужд, из каптированных родников - для питьевых нужд. Отдельные населенные пункты пользуются водой из шахтных колодцев.

Проектные предложения.
Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:
-секционная многоквартирная застройка с домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;
-строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.
Для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.
Пожаротушение.
На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.
6.4.Водоотведение.
Существующее положение.
Централизованная система водоотведения в Верхнеянактаевском сельсовете отсутствует. Во всех сельских населенных пунктах действует выгребная система канализации. 

Проектное решение.
Во всех населенных пунктах Верхнеянактаевского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на расчетный срок.
	№
	Наименование
	Насел.
	Норма 
	Средне-
	Максим.
	Максим.
	Максим.
	Средне-
	Максим.
	Средний
	Максим.

	п/п
	потребителей
	чел.
	водо-
	суточн.
	суточн.
	часов.
	секунд.
	суточн.
	суточн.
	расход
	секунд

	
	
	
	потр.
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	расход
	ст.вод
	расход

	
	
	
	л/сут
	м3/сут
	м3/сут
	м3/ч
	л/с
	м3/сут
	м3/сут
	л/с
	л/с

	1
	Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и каналиизацией
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,2
	 
	Кобщ=3

	
	на 1 очередь
	990
	200
	198,00
	237,60
	57,92
	16,09
	198,00
	237,60
	2,29
	6,88

	2
	на расч. срок
	990
	200
	198,00
	237,60
	45,05
	12,51
	198,00
	237,60
	2,29
	6,88

	
	Неучтенные расходы 
	 
	10%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Кобщ=3

	3
	на 1 очередь
	 
	 
	19,8
	23,76
	5,79
	1,61
	 
	23,76
	0,23
	0,69

	4
	на расч.срок
	 
	 
	19,8
	23,76
	4,50
	1,25
	 
	23,76
	0,23
	0,69

	
	Расход воды на содержание и поение скота и птиц
	 
	5%
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	 

	
	на 1 очередь
	 
	 
	9,9
	11,88
	2,90
	0,80
	
	 
	
	 

	
	на расч.срок
	 
	 
	9,9
	11,88
	2,25
	0,63
	
	 
	
	 

	5
	Полив улиц и зеленых насаждений
	 
	 
	 
	Ксут.max=1,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	на 1 очередь
	990
	50
	49,50
	54,45
	4,72
	1,31
	
	 
	
	 

	 
	на расч.срок
	990
	50
	49,50
	54,45
	4,72
	1,31
	
	 
	
	 

	6
	Наружнее пожаротешение
	 
	 
	 
	108,00
	36,00
	10,00
	 
	 
	 
	 

	7
	Внутреннее пожаротушение
	 
	 
	 
	27,00
	9,00
	2,50
	 
	 
	 
	 

	 7
	Итого на 1 очередь:
	990
	 
	277,20
	462,69
	116,32
	32,31
	 
	261,36
	2,52
	7,56

	 
	Итого на расч.срок:
	990
	 
	277,20
	462,69
	101,52
	28,20
	 
	261,36
	2,52
	7,56


Ливневая канализация
Поверхностный сток с жилой территории осуществляется по кюветам, расположенным вдоль улиц и проездов. Для пропуска стока под дорогами закладываются сборные ж.б.трубы . Поверхностные стоки с производственных площадок собираются открытыми лотками и кюветами и далее через бензомаслоуловители и нефтеловушки сбрасываются в пониженные места рельефа за территорией поселений. 
6.5.Электроснабжение

Система электроснабжения Верхнеянактаевский сельсовета Балтачевского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 35,110 кВ и выше), распределительные сети (линии напряжением 6 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6/0,4 кВ).

Электроснабжение Верхнеянактаевский сельсовета осуществляется по воздушным линиям 6 кВ от ПС «Иликеево» 110/35/6 кВ 2Тх10 МВА, ПС «Иванаево» 35/6 кВ 1Т-10 МВА.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Верхнеянактаевский сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение
Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих ПС.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

2.Строительство новых трансформаторных подстанций:

	№
	Мощность

	ТП1
	1х40 кВА

	ТП2
	1х40 кВА


Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок. 

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться высоковольтными ВЛ-6(10) кВ;

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

	Расчетный срок*
	

	№ 


	Наименование объекта
	Нагрузка, кВт.

Приращение 
	Нагрузка, кВт.

Всего

	1
	Верхнеянактаевский сельсовет
	149,065
	496,8


*Без учета промышленных предприятий

6.6.Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация Верхнеянактаевский сельсовета Балтачевского района Республики Башкортостан осуществляется от существующих телефонных станций.
В селе линии связи проходят в грунте и частично на опорах. 
Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих и проектируемых КУСов. 
Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.
Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:
	Расчетный срок*
	

	№ 


	Наименование объекта
	Приращение,
абон.
	Всего, 
абон

	1
	Верхнеянактаевский сельсовет
	350
	990


*Без учета промышленных предприятий
Для обеспечения проектного числа абонентов проектом предусматривается  реконструкция существующих контейнерных узлов связи.
Места размещения проектируемого контейнера узлов связи (КУС) и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения. 
Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени. 
Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи
Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.
Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.
Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.
Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.
Проектируемое количество новых теле,- радиоточек 
на расчетный срок* - 150 шт.
*Без учета промышленных предприятий
Глава VII. Охрана окружающей среды.
Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории - атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства.
   Согласно государственной программе «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утверждённую постановлением Правительства РБ от

18.02.2014 № 61. важными моментами в обеспечении эффективного выполнения природоохранных мероприятий являются рационализация и оптимальная организация системы соответствующего управления, включающей развитую систему мониторинга состояния окружающей среды, учет природных ресурсов и источников негативного воздействия на окружающую среду, программу экологического образования и воспитания населения.
С учетом приоритетов государственной политики в сфере охраны окружающей среды определены цели государственной программы:

-развить водохозяйственный комплекс Республики Башкортостан;

-сохранять и рационально использовать природные ресурсы Республики Башкортостан;

-развивать систему управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан;

-сохранять благоприятную экологическую обстановку в Республике Башкортостан.

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:

-повысить уровень водообеспеченности населения и его защищенности от наводнений и иного негативного воздействия вод;

-сохранить имеющиеся природные ресурсы и биоразнообразие;

-создать инфраструктуру по экологически и санитарно-эпидемиологически безопасному сбору, утилизации (использованию), обезвреживанию и размещению отходов;

-снизить общую антропогенную нагрузку на окружающую среду.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.
Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.
7.1. Охрана воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории СП Верхнеянактаевский сельсовет являются стационарные источники (промышленные и сельскохозяйственные предприятия, несанкционированные свалки, добыча нефти) и передвижные источники (автотранспортные средства, магистральная дорога). 

Проектом предлагается оснащение всех производственных предприятий газо-, пылеулавливающим оборудованием на 1 очередь строительства, что поможет сократить количество поступающих загрязняющих веществ в атмосферу на 50%.

         Проектом предлагается:

          1.  организация санитарно-защитных зон от предприятий; 
2. совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;
3. увеличение доли природного газа в топливном балансе; (проектируемых территорий на 1 очередь строительства и на расчетный срок)

4. внедрение централизованного отопления;

5. закрытие несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

6. оснащение всех стационарных источников загрязнений газо-, пылеулавливающим оборудованием (1 очередь строительства);

7. контроль за работой автотранспорта; 
8. организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;
9. разработка и внедрение норм предельно допустимых выбросов по каждому предприятию и котельным; 
10. создание мусоросортировочного участка и мусороперегрузочного пункта.
11. Проектом предлагается перевод автотранспорта на газовое топливо.(ближайшая АГЗС находится в с.Старобалтачево)
Главной задачей при решении проблемы негативного влияния автотранспорта на атмосферный воздух является сокращение объемов и уровня токсичности отработанных газов. 

Газовое топливо можно рассматривать как реальную альтернативу нефтяным топливам. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеводородов, окислов азота и твердых частиц.
Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

	№

п/п
	Наименование
	СЗЗ

	1
	2

	Верхнеянактаевский сельсовет

	Нижнеянактаево
	

	1
	МТМ (не действ.)
	-

	Верхнеянактаево
	

	2
	СТФ (не действ.)
	100 м

	3
	Зерноток
	

	Новоямурзино
	

	4
	МТФ на 290
	300 м

	5
	Зерноток
	100 м

	6
	МТМ
	100 м 

	Иштиряково
	

	7
	Зерноток
	100 м

	8
	МТФ на 200
	300

	9
	Пилорама
	100

	Чишма
	

	10
	Конный двор
	100 м

	11
	Зерноток
	100 м


*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
7.2. Охрана водных ресурсов. 

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.
В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. №74-ФЗ (ред. Федеральных законов от 04.12.2006г №201-ФЗ от 19.06.2007г. №102-ФЗ) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина водоохранной зоны рек протекающих на территории сельского поселения устанавливается следующая:
	Водный объект
	Ширина водоохраной зоны
	Ширина прибрежной защитной полосы
	Ширина береговой полосы

	Река Карыш
	100
	50
	20


Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
          4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
           6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
          7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых фунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод. 

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

-    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

-    осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
Охрана подземных вод

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-
перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование      водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-
строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

            - строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

            - осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

        7.3 Охрана почв.

Проектом предлагается закрыть к 2025 году все существующие   несанкционированные свалки ТКО.

Территория закрытых свалок подлежит рекультивации. Закрытие свалок  осуществляется после отсыпки их на проектную отметку, установленную заданием. Последний слой отходов перед закрытием свалок засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Рекультивация свалок выполняется в два этапа: технический и биологический. Технический этап включает в себя исследования свалочного тела и его воздействия на окружающую природную среду, подготовку территории свалки к последующему целевому использованию. К нему относятся: получение исчерпывающих данных о геологических, геофизических, ландшафтно-геохимических, газохимических и других условий участка размещения свалки, создание рекультивационного многофункционального покрытия, планировка, формирование откосов, разработка, транспортировка и нанесение технологических слоев и потенциально плодородных почв, строительство дорог, гидротехнических и других сооружений.

Биологический этап осуществляется вслед за техническим этапом и включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Основная доля нарушенных земель приходится на районы, в которых основным направлением хозяйственной деятельности является разработка горных месторождений. 

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования. Лесополосы существенно снижают испарение в жаркие месяцы года; установлено их положительное влияние на засоление почв, на снижение смыва их потоками воды. 

        В районе проводится работа по совершенствованию структуры посевных площадей и почвозащитной технологии, облесению крутосклонов и залужению сильно эродированных почв, проведение почвозащитных севооборотов, приме​нение специальных приемов обработки почвы, внесение оптимальных доз удоб​рений. Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельскохозяйственных культур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - пер​пендикулярно направлению господствующих ветров.                                                                                                              В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дожде​вые воды.                     На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв. 

7.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель. 

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород. 

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

7.5 Санитарная очистка территории.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 №61 утверждена Государственная программа «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан». 

   В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. 

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

1. сокращение объемов образования отходов;

2. предотвращение образования отходов;

3. рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

1) сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых  коммунальных отходов (ТКО);

2) сбор и удаление жидких коммунальных отходов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

3) обезвреживание жидких коммунальных отходов;

4) уборка улиц и площадей;

5) общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже ,чем через 1-2 дня.
Генеральным планом СП Верхнеянактаевский сельсовет в соответствии с Государственной программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», а также ранее разработанной «Схемой территориального планирования МР Балтачевский район Республики Башкортостан» предлагается:

- разработка «Генеральной схемы очистки территории СП Верхнеянактаевский сельсовет МР Балтачевский район Республики Башкортостан»

- вывоз мусора на полигон ТКО с.Мишкино, который соответствует требованиям статьи 12 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» и зарегистрирован в Государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). 

- рекультивация существующих несанкционированных свалок ТКО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку). 
- ввести запрет захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты (в  соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» (часть 8 статьи 12).
Мероприятия по закрытию и рекультивации территорий несанкционированных свалок, несоответствующих требованиям природоохранного законодательства, необходимо выполнить в срок до 2025 года.
Селективный сбор ТКО

На расчетный срок проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети пунктов сбора и обработки отходов для вторичного использования.
-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;
-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения. 

Раздельный сбор отходов позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологическую обстановку, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Система сбора отходов от населения контейнерная и бесконтейнерная. Сбор отходов от населения – общий, т.е. не организован раздельный сбор отходов по компонентам.
Система сбора ТКО от организаций и предприятий бесконтейнерная. Сбор отходов потребления от организаций и предприятий производится в основном самими организациями. Вывоз отходов предприятий производится с различной периодичностью. 
Проектом предлагается размещение мусороперегрузочного пункта (МПП), мусороперегрузочного участка  (МСУ) и пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования (ПОВИ) 
Проектом предлагается строительство мусороперегрузочного пункта, мусоросортировочного участка и пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования в 0,5 км к западу от границы д. Иштиряково на кадастровом участке с номером 02:08:100701:50
Сбор пищевых отходов
Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.
Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.
Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.
Образование отходов по населенным пунктам и их общее количество

по сельскому поселению Верхнеянактаевский сельсовет
	Коммунальные отходы
	Количество коммунальных отходов

	
	на 1 чел/год

кг
	всего в год тыс.кг

расч. срок
	на 1 чел/год

л
	всего в год тыс. л

расч. срок

	Твердые:
	
	
	
	

	от    жилых  и общественных зданий
	280
	277,2
	1400
	1386

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов
	5
	4,950
	8
	7,92

	Итого
	
	282,15
	
	1393,92


Общий объем ТКО складывается из объемов образования отходов от жилищного фонда, объектов инфраструктуры, смета с территории.

В настоящее время в СП Верхнеянактаевский сельсовет образуется 282,15 тыс. т /год твердых коммунальных отходов.
Морфологический состав ТКО
	Компонент
	% по массе
	Расчетный срок 282,15  т.кг.год

	Пищевые отходы
	27-37

30
	84,64

	Бумаги, картон
	37-41

40
	112,86

	Дерево
	1-2

1
	2,82

	Металлолом
	4-6

5
	14,11

	Текстиль
	3-5

5
	14,11

	Кости
	1-2

2
	5,64

	Стекло
	2-3

3
	8,47

	Кожа, резина
	0,5-1

1
	2,82

	Камни, штукатурка
	0,5-1

1
	2,82

	Пластмасса
	5-6

5
	14,11

	Прочие
	1-2

2
	5,64

	Отсев
	5-7

5
	14,11

	Итого
	100
	282,15


Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

0,99 т.чел.х 50 кг/год = 49,5 тыс.кг/год
Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.
Расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V) х К2, где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((282,15х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 2 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((282,15х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 1 бункер.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населенный пункт (5 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточную производительность мусоровоза определяем по формуле:

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=1 мусоровоз.

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно Градостроительного Кодекса.
Организация, осуществляющая централизованный сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с территории сельского поселения Верхнеянактаевский сельсовет, -  ООО «Коммунальное хозяйство». Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 02 №00435 от 29.12.2017 г. на осуществление деятельности по сбору,  транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов описности.   
           7.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 220 Кв, 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 30 м для ВЛ 220 Кв,20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов. На территории Верхнеянактаевский сельсовета отсутствуют высоковольтные линии электропередач.
 7.7 Охрана от транспортных коммуникаций

В составе общей проблемы экологической безопасности сокращение уровня транспортного загрязнения занимает важнейшее место.
Автомобильный транспорт
В приземном воздушном слое зоны влияния автомобильных дорог под воздействием дорожного движения и внутренних атмосферных факторов непрерывно протекают гидродинамические, тепловые, электромагнитные, химические и фотохимические процессы.
От характера этих процессов зависит пространственное распространение отработанных газов (ОГ) автомобилей, в которых содержится более 200 токсичных веществ, в том числе оксид углерода, диоксиды азота и серы, соединения свинца и другие тяжелые металлы. Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей – скоростей движения потока, частоты переключения передач, простоев на светофорах, железнодорожных переездах и в транспортных заторах.
Режим движения автомобилей зависит от дорожных условий – радиусов горизонтальных и вертикальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, уровней загрузки дорог движением, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне. 
Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Исследованиями установлено, что наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/час.
Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости.
На большинстве дорог с усовершенствованным покрытием скорость движения составляет 30 - 50 км/час, с переходным покрытием – 20-40 км/час, на грунтовых дорогах 10-20 км/час. Это приводит к перерасходу горючего и повышенному загрязнению атмосферы.
Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям,  предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия. 

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур. 

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур. 

28.01.2013 года  Совет муниципального района Балтачевский район Республики Башкортостан утвердил Программу «Экология и природные ресурсы на 2013-2016 годы в муниципальном районе Балтачевский район Республики Башкортостан».
 Цели и задачи программы: Обеспечение конституционных прав населения района на благоприятную окружающую среду. Сбалансированное развитие природно-сырьевой базы для удовлетворения потребностей экономики района в природных ресурсах.

Основные задачи:

-обеспечение потребностей экономики района в различных видах природных ресурсов на принципах их комплексного и рационального использования; 

-осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов как компонентов окружающей природной среды; 

-формирование нормативно-правовых и экономических механизмов регулирования в сфере изучения, воспроизводства использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Перечень подпрограмм:   
· Подпрограмма "Минерально-сырьевые ресурсы";
· подпрограмма "Озеленение территории и благоустройство рекреационных зон района"; 
· подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты"; подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды";
· подпрограмма "Отходы"; 
· подпрограмма "Мониторинг окружающей среды и
· природных ресурсов";
· подпрограмма "Экологическое образование"
Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории сел Верхнеянактаевского сельсовета.

8.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: 

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

4. реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

5. проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

6. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

7. научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

8. информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

9. осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

10. производство пожарно-технической продукции;

11. выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

12. лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

13. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

14. учет пожаров и их последствий;

15. установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1. государственная противопожарная служба;

2. муниципальная пожарная охрана;

3. ведомственная пожарная охрана;

4. частная пожарная охрана;

5. добровольная пожарная охрана. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

-организация и осуществление профилактики пожаров; 
-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

8.2. Планировочные меры по обеспечению пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Верхнеянактаевский сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.
К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд по​жарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупи​ковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники раз​мером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей вклю​чительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооруже​ниям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способа​ми:

1. применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечиваю​щих
ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям без​опасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эва​куацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестой​кости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зда​ний, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасно​сти поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для по​вышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населе​ния не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в со​стоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды. 

Расход воды на наружное пожаротушение в Ванышевском сельсовете Балтачевского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

8.3 Мероприятия по защите территории сел Верхнеянактаевский сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Балтачевского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций Бураевский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Бураевском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых 

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

8.4 Мероприятия по защите территории сел Верхнеянактаевский сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся: 

- чрезвычайные ситуации связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых  и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Комплекс мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера перечислен в главе VIII п.8.3.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели
	№ №
	Показатели
	Единица измерения
	Сущ.

	Расчётный срок
2035г.


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Территория в границах сельсовета всего,
в том числе:
	га
	7000,4
	7000,4

	1.1
	Территории населённых пунктов всего,
из них:
	«
	298,8
	321,59

	1.1.1
	д.Верхнеянактаево
	«
	37,2
	45,0

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	4,83

	1.1.2
	д.Иштиряково
	«
	79,5
	83,7

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	8,0

	1.1.3
	д.Нижнеянактаево
	«
	28,5
	31,8

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	3,36

	1.1.4
	д.Новоямурзино
	«
	107,9
	115,9

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	4,0

	1.1.5
	д.Чишма
	«
	45,7
	51,7

	
	в том числе новые жилые кварталы
	«
	-
	2,6

	1.2
	Из территорий населённых пунктов всего новые жилые кварталы
	«
	-
	22,79

	1.3
	Территории за чертой населённых пунктов всего, в том числе:
	«
	6701,6
	6672,3

	1.3.1
	-леса
	«
	1857,1
	1857,1

	1.3.2
	-водоёмы
	«
	12,3
	12,3

	1.3.3
	-территории производст-венных предприятий за чертой населённых пунктов
	«
	16,3
	16,3

	1.3.4
	-кладбища за чертой населённых пунктов
	«
	6,7
	6,7

	1.3.5
	-прочие
	
	4809,2
	4809,2

	2
	Население всего по с/с
	тыс.
чел.
	0,99
	0,99

	
	в том числе:
	
	
	

	2.1
	д.Верхнеянактаево
	«
	0,18
	0,18

	2.2
	д.Нижнеянактаево
	«
	0,1
	0,1

	2.3
	д.Иштиряково
	«
	0,22
	0,22

	2.4
	д.Новоямурзино
	«
	0,33
	0,33

	2.5
	д.Чишма
	«
	0,16
	0,16

	3
	Жилой фонд, всего 
в том числе:
	тыс.кв.м/
квартир, тыс.шт.
	147,8/1490
	22,79/233

	3.3
	Жилищная обеспеченность средняя

	кв.м/
чел.
	21,3
	25,0

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел.
	мест
	25/
25
	34/
34

	4.2
	Общеобразовательные школы - всего/1000 чел
	учащ.
	144/144
	144/144

	4.3
	Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел
	м2
торг. пл.
	200/300
	300/300

	4.4
	Учреждения культуры - всего/1000 чел
	мест
	244/244
	244/244

	4.5
	Спортивные залы
- всего/1000 чел
	м2
	184/160
	184/160

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	
	
	

	5.2
	Протяженность дорог - всего:
	км
	
	

	
	в том числе:
	
	
	

	
	межрайонных
	«
	28,0
	28,0

	
	районных
	«
	21,0
	21,0

	5.3
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	
	
	370

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	

	6.1
	Водопотребление - всего
	м3/сут
	
	462,69

	6.2
	Водоотведение - всего
	м3/сут
	
	261,36

	6.3
	Потребность в электроэнергии
	
	
	496,8

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	
	Потребление тепла
	тыс. Гкал/год
	
	3,74

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	
	Потребление газа - всего
	тыс.м3/год
	
	859,4

	7
	Ориентировочная стоимость стр.-ва (жилищное стр.-во и инфраструктура)*
	млн. руб.
	-
	975,1


Примечание: *требуется уточнение по рабочим проектам
Глава Х. Сведения о переводе земель в иную категорию
	Баланс по категориям земель



	Категория земель
	Сущ. положение
	Расчётный срок проект 

	Земли сельскохозяйственного назначения
	4815,9
	4793,11

	Земли населенных пунктов
	298,8
	321,59

	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи
	16,3
	16,3

	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-

	Земли лесного фонда
	1857,1
	1857,1

	Земли водного фонда
	12,3
	12,3

	Земли запаса
	-
	-

	ИТОГО по сельсовету
	7000,4
	7000,4


Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируются перевести в иную категорию

	№№
	Наименование
	Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель
	Площадь перевода
	Категория перевода
	Кадастровая стоимость руб/кв.м
	Вид использования (наст.)
	Вид использования (проект.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	Верхнеянактаевский сельсовет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	д.Нижнеянактаево
	02:08:040101:17


	1,36
	Земли населенных пунктов
	1,6
	пастбище
	Для малоэтажного строительства

	
	
	02:08:040101:16


	2,0
	Земли населенных пунктов
	1,8
	пастбище 
	Для малоэтажного строительства

	
	д.Верхнеянактаево
	02:08:020201:10


	4,83
	Земли населенных пунктов
	1,6
	пастбище
	Для малоэтажного строительства

	
	д.Новоямурзино
	02:08:100701:52


	4,0
	Земли населенных пунктов
	1,6
	пастбище
	Для малоэтажного строительства

	
	д.Иштиряково
	02:08:090202:53


	8,0
	Земли населенных пунктов
	1,6
	пастбище
	Для малоэтажного строительства

	
	д.Чишма
	02:08:020501


	2,6
	Земли населенных пунктов
	1,8
	пастбище 
	Для малоэтажного строительства


    Мелиоративные системы отсутствуют.

    Разработку градостроительной документации  на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.

